Приложение 3

к Правилам пожарной

безопасности в

Кыргызской Республике

**Инструкция  
о мерах пожарной безопасности**

Настоящая Инструкция определяет порядок разработки, утверждения и применения общеобъектовых и цеховых инструкций   
о мерах пожарной безопасности.

**Глава 1. Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности**

1. Инструкция разрабатывается в соответствии с требованиями настоящих Правил.

2. Инструкция разрабатывается лицами, ответственными   
за пожарную безопасность предприятия и организации, согласовывается с уполномоченным государственным органом в сфере пожарной безопасности и утверждается руководителем предприятия и организации.

3. Инструкция изучается в системе производственного обучения и вывешивается на специально оборудованных стендах на территории и в административных и производственных помещениях предприятий и организаций.

4. Инструкция должна отражать следующие вопросы:

1) порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей;

2) порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и материалов;

3) места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ;

4) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ   
и материалов, содержания и хранения спецодежды;

5) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

6) обязанности и действия работающих при возникновении (обнаружении) пожара.

**Глава 2. Цеховая инструкция о мерах пожарной безопасности**

5. Инструкция разрабатывается в соответствии с требованиями настоящих Правил, Инструкций по эксплуатации и технических условий на изделия, вещества и материалы, а также других ведомственных нормативных документов, отражающих вопросы пожарной безопасности для конкретного производства, помещения, цеха, участка, установки.

6. Инструкция разрабатывается руководителем соответствующего подразделения с участием главных специалистов предприятия   
и организации и утверждается руководителем (главным инженером) объекта.

7. Инструкция изучается в системе производственного обучения   
и вывешивается на видных местах непосредственно   
в производственном помещении, цехе, участке, возле установки.

8. Инструкция должна отражать следующие вопросы:

1) порядок содержания территории, помещений, установок, в том числе эвакуационных путей;

2) специальные мероприятия для отдельных процессов производства, несоблюдение которых вызывает пожар;

3) порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и материалов;

4) места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ;

5) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ   
и материалов, содержание и хранение спецодежды;

6) предельные показания контрольно-измерительных приборов, отклонения от которых вызывают пожар или взрыв.

9. Обязанности и действия работающих при пожаре, в том числе:

1) правила вызова уполномоченного государственного органа   
в сфере пожарной безопасности;

2) порядок аварийной остановки технологического   
оборудования;

3) порядок отключения вентиляции и электрооборудования;

4) порядок применения средств пожаротушения;

5) порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей;

6) порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений подразделения.