Приложение 1  
к Правилам пожарной

безопасности в

Кыргызской Республике

**Таблица  
определения первичных средств пожаротушения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование помещений, сооружений и установок** | **На какую площадь рассчитано (м2)** | **Наименование первичных средств пожаротушения** | | | | | **Примечание** |
| **Огнетушители** | | **Ящик**  **с песком (емкость не менее 0,5 м3) и совковая лопата** | **Бочка**  **с водой (не менее**  **0,2 м3) и ведро** | **Войлок, асбест или кошма (раз-мером не менее 2x1,5 м, 2x2 м)** |
| **Порошко-вые (ОП-4, ОП-5)** | **Углекислот-ные (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8)** |
| **Для промышленных, сельскохозяйственных предприятий и строящихся, реконструируемых, перепрофилируемых зданий и сооружений** | | | | | | | | |
| 1 | Производственные здания, сооружения и установки по категориям: |  |  |  |  |  |  | Категория здания, сооружения и помещения по взрывопожарной и пожарной опасности определяется правилами устройства электроустановок |
| А и Б | 400**–**500 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| В | 500**–**600 | 2 | 1 |  |  |  |
| 2 | Башенные, мостовые, консольно-козловые краны, экскаваторы и другие крупные механизмы | На один механизм | 1 | 1 (\*) |  |  |  | (\*) Углекислотные огнетушители разрешается заменить порошковыми |
| 3 | Вычислительные центры, машиносчетные станции, библиотеки, архивы и проектно-конструкторские бюро | 100 | 2 | 2 (\*) |  |  |  | (\*) Углекислотные огнетушители разрешается заменить порошковыми |
| 4 | Оперативные площадки по наливу горючих жидкостей в: |  |  |  |  |  |  |  |
| **–** тару; | На площадку | 2 |  | 1 |  | 1 |
| **–** цистерну | 4 |  | 2 |  | 2 |
| 5 | Отдельно стоящие емкости со сжиженным горючим газом: |  |  |  |  |  |  |  |
| **–** емкостью до 50 м3; | На 1 емкость | 2 |  | 1 |  | 1 |
| **–** емкостью от 50 до 100 м3 | 4 |  | 2 |  | 2 |
| 6 | Сырьевые и товарные парки со сжиженным горючим газом | На каждый блок емкости до 1000 м3 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 4 |  | 2 |  | 2 |
| 7 | Место отпуска горючих жидкостей (растворители, лаки, краски) и расфасованных твердых горючих веществ | На площадку |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 4 |  | 2 |  | 2 |
| 8 | Железнодорожная сливо-наливная эстакада: |  |  |  |  |  |  |  |
| **–** односторонняя; | На 50 п/м | 2 |  | 1 |  | 1 |
| **–** двухсторонняя | На 50 п/м | 4 |  | 2 |  | 2 |
| 9 | Автомобильная сливно-наливная эстакада | На 2 стоянки | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| 10 | Пожарный пост (щиты и шкафы) на территории предприятия | На 5000 м2 | 2 |  | 4 лопаты | 2 ведра | 2 | Примечание: на щите должно быть:  ломов – 2 шт.,  багров – 3 шт.,  топоров – 2 шт. |
| 11 | Помещения дизельных станций | На 1 дизель | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 12 | Здания пожарного депо и спасательной службы | 200 м2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Покрытия со сгораемыми утеплителями или сгораемые кровли | На 200 м2 площади кровли | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 14 | Открытые стоянки автомашин | 100 м2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| 15 | Электромоторные | 50 м2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Помещения вентиляторов и калориферов | На помещение | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Водонапорные сооружения, насосные станции | На помещение | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Электростанции и подстанции: |  |  |  |  |  |  |  |
| **–** пульт управления; | 25 м2 | 1 | 1 |  |  |  |
| **–** машинный зал; | На генератор | 1 | 1 |  |  |  |
| **–** электросиловая с двигателем внутреннего сгорания | На дизель | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 19 | Трансформаторные подстанции | 100 м2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |
| 20 | Помещения аккумуляторных станций (цехов) | На помещение | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Передвижные электростанции | На установку | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 22 | Механические и механосборочные цехи (мастерские) | 600 м2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |
| 23 | Электрогазосварочные мастерские | 200 м2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 24 | Деревообделочные, столярные цехи | 100 м2 | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 25 | Малярные и лакокрасочные мастерские | 100 м2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 26 | Компрессорные установки | 200 м2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 27 | Насосные станции: |  |  |  |  |  |  |  |
| **–** по перекачке ЛВЖ; | 50 м2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| **–** по перекачке ГЖ | 100 м2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 28 | Котельные, работающие: |  |  |  |  |  |  |  |
| **–** на твердом топливе; | На 2 топки | 2 |  |  |  |  |
| **–** на жидком и газообразном топливе | На 2 топки | 2 |  | 1 |  |  |
| 29 | Гаражи: |  |  |  |  |  |  |  |
| **–** помещения для хранения автомобилей; | 100 м2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |
| **–** помещения для обслуживания автомобилей; | 100 м2 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |
| **–** навесы для хранения автомобилей; | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **–** открытые площадки для хранения автомобилей | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Раздаточные бензоколонки | На 1 колонку | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 31 | Помещения для стоянки электрокаров | 100 м2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| 32 | Лаборатория | На 1 комнату | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | Пожарное депо | 100 м2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | Контрольно-проходной пункт | На пункт | 2 |  |  |  |  |  |
| 35 | Телефонная станция и радиоузел | На 1 комнату | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | Место для курения |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | Строительные леса | На 40 п/м | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 38 | Дворовая площадь | 200 м2 | 2 |  |  | 1 |  | На 5000 м2 площади один комплект пожарного щита |
| **Для предприятий, организаций и учреждений заготовок** | | | | | | | | |
|  | Элеваторы | | | | | | | |
| 1 | Рабочее здание элеватора | На этаж | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Надсилосный этаж | 100 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Подсилосный этаж | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приемное устройство с железнодорожного, водного и автомобильного транспорта | На каждое устройство | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Цех, камера отходов | На 1 цех | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Стационарная зерносушилка | На этажи | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Топочное помещение зерносушилки | На каждые 2 топки | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Мелькомбинаты и крупозаводы: | | | | | | | |
| 8 | Зерноочистительный цех | 150 м2 | 1 (\*) | 1 |  | 1 (\*\*) |  |  |
| 9 | Размольный цех | 100 м2 | 1 (\*) | 1 |  | 1 (\*\*) |  |  |
| 10 | Рубильный цех | 150 м2 | 1 (\*) | 1 |  | 1 (\*\*) |  |  |
| 11 | Сушильно-пропаривательный цех | 150 м2 | 1 (\*) | 1 |  | 1 (\*\*) |  |  |
| 12 | Выбойный цех или отделение | 100 м2 | 1 (\*) | 1 |  | 1 (\*\*) |  |  |
| 13 | Цех расфасовки муки | 100 м2 | 1 (\*) | 1 |  | 1 (\*\*) |  |  |
| 14 | Цех по сортировке и выбою отходов | 100 м2 | 1 (\*) | 1 |  | 1 (\*\*) |  |  |
| 15 | Цех по выколачиванию и ремонту мягкой тары | 100 м2 | 1 (\*) | 1 |  | 1 (\*\*) |  |  |
| 16 | Транспортерные галереи для перемещения готовой продукции в таре | На каждые 15 п/м | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Комбикормовые заводы и заводы по обработке семян | | | | | | | |
| 17 | Цех производства рассыпных комбикормов и кормовых смесей | 150 м2 | 1 |  |  | 1 (\*\*) |  |  |
| 18 | Цех комбикормовых брикетов и гранул | 150 м2 | 1 |  |  | 1 (\*\*) |  |  |
| 19 | Цех очистки комбикормового отхода | 100 м2 | 1 |  |  | 1 (\*\*) |  |  |
| 20 | Цех производства сенной муки | 100 м2 | 1 |  |  | 1 (\*\*) |  |  |
| 21 | Цех сенодробления | 100 м2 | 1 |  |  | 1 (\*\*) |  |  |
| 22 | Заводы и цехи по обработке семян | 150 м2 | 1 |  |  | 1 (\*\*) |  |  |
| 23 | Транспортные галереи для перемещения зерна и комбинированного зерна | На каждые 15 п/м | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Склады: | | | | | | | |
| 24 | Склады, отделения, корпуса бестарного хранения муки, крупы и комбикормов | 150 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | Склады муки и крупы в таре | 100 м2 |  |  |  | 1 (\*\*\*) |  |  |
| 26 | Механизированные склады зерна: |  |  |  |  |  |  |  |
| **–** секции склада; | 100 м2 | 1 |  |  | 1 (\*\*\*) |  |
| **–** верхняя транспортерная галерея; | 15 п/м | 1 |  |  |  |  |
| **–** нижняя транспортерная галерея | 25 п/м | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Сушильно-очистительная башня (СОБ) при механизированном складе зерна | На каждую | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | Конвейерные галереи и эстакады, соединяющие здания | На каждые 15 п/м | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | Склады зерна, немеханизированные | 200 м2 | 2 |  |  | 1 (\*\*\*) |  |  |
| 30 | Склады жмыхов | 200 м2 | 2 |  |  | 1 (\*\*\*) |  |  |
| 31 | Склады комбикормов | 200 м2 | 2 |  |  | 1 (\*\*\*) |  |  |
| 32 | Склады комбикормового сырья | 200 м2 | 2 |  |  | 1 (\*\*\*) |  |  |
| 33 | Склады мучных или зерновых отходов | 200 м2 | 2 |  |  | 1 (\*\*\*) |  |  |
| 34 | Склады мягкой тары без ее обработки | 200 м2 | 2 |  |  | 1 (\*\*\*) |  |  |
| 35 | Склады мягкой тары с ее обработкой | 200 м2 | 2 |  |  | 1 (\*\*\*) |  |  |
| 36 | Материальные склады | 200 м2 | 2 |  |  | 1 (\*\*\*) |  |  |
| 37 | Склады горючих и смазочных материалов в таре: |  |  |  |  |  |  |  |
| **–** при хранении ЛВЖ; | 75 м2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| **–** при хранении ГЖ | 100 м2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 38 | Резервуарные парки ГСМ | На каждые 2  резервуара | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 39 | Отдельные резервуары с ГСМ: |  |  |  |  |  |  |  |
| **–** емкость до 100 м3; | На 1 резервуар | 1 | 1 | 1 |  |  |
| **–** емкость свыше 100 м3 |  | 2 | 2 | 1 |  |  |
| 40 | Склады химикатов | 50 м2 | 2 | 2 | 1 | 1 (\*\*\*) | 1 |  |
| 41 | Склады лесоматериалов | 300 м2 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 42 | Склады угля | 500 м2 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 43 | Навес для хранения сена | На 1 навес | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 44 | Штабель (скирда) сена | На 1 штабель | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 45 | Сенопрессовальная установка | На 1 установку | 2 | 1 |  | 1 |  |  |
| **Для складов, зданий, цехов и бунтов хлопка-сырца** | | | | | | | | |
| 1 | Контрольные посты | На каждый пост | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | Весовые посты | На каждый пост | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Сушильно-очистительные цехи: |  |  |  |  |  |  |  |
| **–** топочное отделение, работающее на твердом топливе; | На каждые 2 топки | 1 |  |  | 1 |  |
| **–** топочное отделение, работающее на жидком топливе; | На каждые 2 топки | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| **–** сушильное отделение; | На 1 барабан | 1 |  |  | 1 |  |
| **–** очистительное отделение | На 1 отделение | 1 |  |  | 1 |  |
| 4 | Перевалки | На каждую | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Механические цеха | 600 м2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Электрогазосва-рочные цеха | 200 м2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Столярные цеха | 100 м2 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 8 | Насосные станции (водонапорные) | На помещение | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Аккумуляторные | 100 м2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Склад угля | 500 м2 | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 11 | Склад пиленого лесоматериала | 500 м2 | 4 |  |  | 2 |  |  |
| 12 | Трансформаторные подстанции (ТП) | На 1 ТП | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Дизельные электростанции | На 1 агрегат | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Электрощитовые помещения | На помещение | 1 | 1 |  |  |  | Дополнительно обеспечить диэлектрическим комплектом: коврик, ножницы, боты, перчатки |
| 15 | Тарные склады и навесы | На навес | 2 | 1 |  | 1 |  |  |
| 16 | Отдельные помещения для хранения нефтепродуктов в таре | На помещение | 2 | 1 |  |  | 1 |  |
| 17 | Закрытый склад хранения хлопка-сырца | 200 м2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |
| 18 | Навес или площадка хранения хлопка-сырца | 300 м2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| 19 | Хлопковый карман | 100 м2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| 20 | Хлопкоуборочная машина | На 1 машину | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 21 | Поезд-хлопковоз, автомобиль бестарной перевозки хлопка-сырца | На 1 вагон (транспорт) | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Очистительный цех | 100 м2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Дизельные, литейные и прессовочные цеха | 100 м2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| 24 | Площадка и навесы для хранения хлопка-сырца | 100 м2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |
| **Для административных, служебно-бытовых зданий и помещений** | | | | | | | | |
| 1 | Служебные комнаты при: |  |  |  |  |  |  | Не менее двух огнетушителей на этаж |
| **–** коридорной системе; | На 20 п/м | 1 (\*) |  |  |  |  |  |
| **–** бескоридорной системе | 200 м2 | 1 (\*) |  |  |  |  |  |
| 2 | Архивы массовые, чертежные, светокопировальные, ротаторные и т. п. | 100 м2 | 1 | 1 (\*) |  |  |  | Вместо углекислотного разрешается установить порошковые огнетушители |
| 3 | Радиоузлы | На помещение | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 4 | Передвижные дома-вагоны для проживания людей в местах сезонных и строительных работ | На 1  дом-вагон | 1 |  |  | 1 (\*) |  | Устанавливается в летний период |
| 5 | Печи хлобопекарен: |  |  |  |  |  |  |  |
| **–** на твердом топливе; | На 2 топки | 1 |  |  |  |  |  |
| **–** на жидком топливе |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Медпункты: |  |  |  |  |  |  |  |
| **–** помещения для приема больных; | 200 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| **–** помещения для хранения лекарств | 50 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Столовые и буфеты: |  |  |  |  |  |  |  |
| **–** помещения для приема пищи; | 100 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| **–** помещения для приготовления пищи | 100 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Бытовые помещения в цехах и самостоятельные здания | 100 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Клубы: |  |  |  |  |  |  |  |
| **–** сцена; | 25 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| **–** зрительный зал; | 100 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| **–** служебные помещения, костюмерные и т. п.; | 25 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| **–** проходы, коридоры, вестибюли и т. п. | 50 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Операторская | На помещение | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Помещения для кружков | На комнату | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Библиотека, читальный зал | 100 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Гостиницы, общежития: |  |  |  |  |  |  | Не менее двух огнетушителей на этаж |
| **–** при коридорной системе; | 15 п/м | 1 |  |  |  |  |  |
| **–** при бес коридорной системе | 100 п/м | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Сушилки, гардеробные | На помещение | 1 |  |  |  |  |  |
| **Для складов и складских помещений** | | | | | | | | |
|  | Закрытые склады: | | | | | | | |
| 1 | Склады твердых негорючих веществ и материалов | 500 м2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Склады твердых горючих химических веществ, не взаимодействующих с водой | 150 м2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | Бочки с водой устанавливаются в летнее время при отсутствии на складе противопожарно-го водопровода |
| 3 | Склады целлюлозы и волокнистых материалов | 200 м2 | 1 | 1 |  | 1 |  | Бочки с водой устанавливаются в летнее время при отсутствии на складе противопожарно-го водопровода |
| 4 | Склады пластмасс и синтетического каучука | 150 м2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | Бочки с водой устанавливаются в летнее время при отсутствии на складе противопожарно-го водопровода |
| 5 | Склады измельченных горючих веществ: |  |  |  |  |  |  |  |
| **–** при открытом хранении; | 200 м2 | 2 | 1 |  | 1 |  | Бочки с водой устанавливаются в летнее время при отсутствии на складе противопожарно-го водопровода |
| **–** при закрытом хранении | 300 м2 | 2 | 1 |  | 1 |  | Бочки с водой устанавливаются в летнее время при отсутствии на складе противопожарно-го водопровода |
| 6 | Склады твердых веществ, воспламеняющихся на воздухе и при контакте с водой | 100 м2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Склады химических реактивов | 150 м2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 8 | Склады твердых окислителей и индикаторов | 100 м2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | Склады негорючих жидкостей (кроме кислот) | 500 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Склады горючих жидкостей в таре: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **–** с температурой вспышки до 45 ºС; | 50 м2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | **–** с температурой вспышки выше 45 ºС | 100 м2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Склады жидкостей, самовоспламеняющихся на воздухе и при контакте с водой | 50 м2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Склады взрывчатых веществ и порохов | 100 м2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | Снаружи здания склада |
| 13 | Склады газовых баллонов: |  |  |  |  |  |  |  |
| **–** с негорючими газами; | 500 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| **–** с горючими газами; | 200 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| **–** незаполненных | 300 м2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Склады кислот (в таре) | 200 м2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 15 | Склады карбида кальция: |  |  |  |  |  |  |  |
| **–** промежуточные; | 100 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| **–** основные | 500 м2 | 6 |  |  |  |  |  |
| 16 | Склады технического имущества: |  |  |  |  |  |  |  |
| **–** без упаковки; | 400 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| **–** при хранении в сгораемой упаковке | 200 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | Хозяйственные склады: |  |  |  |  |  |  |  |
| **–** при наличии легкогорючих материалов; | 200 м2 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| **–** при отсутствии легкогорючих материалов | 400 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Склады мягкой тары | 200 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Склады стекла в упаковке | 400 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Подземные или полуподземные склады ЛВЖ и ГЖ в таре | 50 м2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 21 | Склады моделей | 100 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | Склады кожи, резины, кожаных и резиновых изделий | 200 м2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 23 | Склады и хранилища: |  |  |  |  |  |  | В летнее время не менее четырех бочек на здание |
| **–** зерна, спецкультур, муки; | 200 м2 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| **–** продовольствия, фуража; | 300 м2 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| **–** хозяйственные, при наличии горючих материалов; | 200 м2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| **–** баллонов с горючими газами; | 300 м2 | 2 |  |  |  |  |  |
| **–** волокнистых горючих материалов; | 100 м2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| **–** ядохимикатов; | 100 м2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| **–** аммиачной селитры, аммиачной воды и жидкого аммиака; | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| **–** сухих минеральных удобрений; | 500 м2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| **–** карбида кальция | 100 м2 |  | 2 | 1 |  |  |  |
| 24 | Склады готовой продукции текстильной, трикотажной и галантерейной промышленности | 200 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | Материальные склады и склады технического оборудования | 200 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | Склады спичек | 100 м2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 27 | Овощехранилища | 200 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | Картофельно-овощные склады, расположенные в жилых домах | На каждое хранилище | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | Склады соли, колчедана и тому подобных минеральных веществ | 500 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Открытые склады | | | | | | | |
| 30 | Склады пакли, пеньки, льна, бумаги, петеши | 100 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | Склады дров | 250 м2 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 32 | Открытые площадки для хранения тары (бочек) из под нефтепродуктов | 300 м2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 33 | Открытые площадки для хранения нефтепродуктов в таре (бочках) | 200 м2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 34 | Склады хлопка в штабелях | На каждый штабель | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 35 | Склады пиленых лесоматериалов | 300 м2 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 36 | Склады деревянной тары | 100 м2 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 37 | Склады круглого леса | 500 м2 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 38 | Склады торфа и древесного угля | 500 м2 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 39 | Склады каменного угля | 500 м2 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 40 | Склады ЛВЖ и ГЖ | 200 м2 | 2 |  | 2 |  | 1 |  |
| 41 | Склады ЛЖВ и ГЖ в резервуарах | На каждый резервуар | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 42 | Склады, пункты сена, соломы | На каждый | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 43 | Склады мелкого пиломатериала | 200 м2 | 2 |  |  | 1 |  |  |
| 44 | Склады металлоизделий | 600 м2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 45 | Сырьевые и товарные парки с горючими жидкостями | На два резервуара | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| 46 | Сырьевые и товарные парки со сжиженными газами | На блок емкости до  100 м3 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| **Для общественных зданий** | | | | | | | | |
|  | Торговые предприятия: | | | | | | | |
| 1 | Универмаги, промтоварные магазины | 100 м2 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Крупные универмаги  (500 м2) | 150 м2 | 4 |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Самостоятельные магазины или отделы при них по торговле изделиями из целлулоида | 50 м2 | 1 |  | 1 |  |  | Не менее одного огнетушителя на помещение |
| 4 | Объекты быстрого приготовления пищи (гриль, фаст-фуд и др.) | 50 м2 или на одно торговое место | 2 |  |  |  | 1 | Не менее двух огнетушителей на помещение |
| 5 | Приготовление пищи на открытом огне (мангал, тандыр, национальные печи) |  | 2 |  |  | 1 | 1 | Не менее двух огнетушителей |
| 6 | Магазин вина и бытовой химии | 50 м2 | 2 |  | 1 |  |  | Не менее двух огнетушителей на этаж |
| 7 | Сельскохозяйственные рынки и базары | На 15 торговых мест | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Крытые рынки (павильоны) | 100 м2 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Палатки и ларьки вне рынков | На одну палатку | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Машинные отделения лифтов | На каждое помеще-ние | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Частные жилые дома, садовые домики и другие строения в сельской местности | На одно здание | 1 |  |  |  |  | Кроме того, бочка с водой и ведрами |
|  | Учреждения культуры | | | | | | | |
| 12 | Музеи, картинные и художественные галереи, фондохранилища, выставочные, экспозиционные и читальные залы, библиотеки и т. п. | 50 м2 |  | 1 |  |  |  | Не менее одного огнетушителя на каждое помещение |
| 13 | Театры, клубы, дома (дворцы) культуры со сценами, цирки: |  |  |  |  |  |  |  |
| **–** сцена, манеж; | 25 м2 | 1 |  |  |  |  | Не менее двух огнетушителей |
| **–** рабочие галереи; | на 10 п/м | 1 |  |  |  |  | Не менее двух огнетушителей |
| **–** трюм сцены и манеж цирка; | 50 м2 | 1 |  |  |  |  | Не менее двух огнетушителей |
| **–** коридоры и проходы, прилегающие к сцене, манежу; | 50 м2 | 1 |  |  |  |  | Не менее двух огнетушителей |
| **–** служебные помещения (бутафорские, костюмерные, пошивочные, кассы, вентиляционные и т. д.); | 25 м2 | 1 |  |  |  |  | Не менее одного огнетушителя на отдельное помещение |
| **–** вестибюль, фойе, буфет; | 100 м2 | 1 |  |  |  |  | Не менее одного огнетушителя на отдельное помещение |
| **–** мастерские (декоративные, живописные, деревоотделочные); | 50 м2 | 1 |  |  |  |  | Не менее одного огнетушителя на отдельное помещение |
| **–** помещения для животных в цирковых предприятиях; | 50 м2 | 1 |  |  |  | 1 | Не менее одного огнетушителя на отдельное помещение. В конюшнях должно быть в достаточном количестве поводьев и покрывал для вывода лошадей |
| **–** автомобили, фургоны, железнодорожные вагоны и т. п. для транспортировки животных и передвижных цирков; | На каждый вид передвиж-ных средств | 1 |  |  |  | 1 | Не менее одного огнетушителя на отдельное помещение. В конюшнях должно быть в достаточном количестве поводьев и покрывал для вывода лошадей |
| **–** осветительные галереи, электроцехи, регуляторные; | 25 м2 | 1 |  |  |  |  | Не менее одного огнетушителя на отдельное помещение |
| **–** киноаппаратная, проекционная |  | 1 |  | 1 |  |  | Не менее одного огнетушителя на отдельное помещение |
| 14 | Памятники культуры: |  |  |  |  |  |  |  |
| **–** несгораемые здания; | 100 м2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| **–** деревянное зодчество | 50 м2 | 1 |  |  | 1 |  | Бочка с водой устанавливается в летнее время там, где отсутствует водопровод |
| 15 | Склады декораций и хозяйственных сгораемых материалов | 50 м2 | 1 |  |  | 1 |  | Бочка с водой устанавливается в летнее время там, где отсутствует водопровод |
| 16 | Прачечные помещения | 100 м2 | 1 |  |  |  |  | Не менее одного огнетушителя на отдельное помещение |
| 17 | Типографии | 100 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Помещения кондиционеров, калориферов и вентиляторов | На помещение | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Реставрационная мастерская | На две машины | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 20 | Помещения для хранения горючих жидкостей | На помещение | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 21 | Фильмохранилище | 200 м2 | 1 |  |  |  | 1 | Не менее одного огнетушителя на отдельное помещение |
| 22 | Склад для хранения рекламы | На помещение | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | Социальные стационарные учреждения, реабилитационные центры, центры социальной помощи, детские дома, комнаты пребывания пожилых граждан, лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей, спальные корпуса | 100 м2 | 2 |  |  | 1 |  | Не менее двух огнетушителей на этаж |
| 24 | Кухни, бани и прачечные, склады, кладовые и другие хозяйственные постройки | На помещение | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 25 | Животноводческие постройки | 100 м2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 26 | Лечебные и детские образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Общеобразовательные школы, школы-интернаты, оздоровительные детские учреждения, ясли и детские дома, дома матери и ребенка, спальные корпуса больниц, санаториев, домов отдыха | 100 м2 | 2 |  |  |  |  | Не менее двух огнетушителей на этаж |
| 28 | Кухни, кладовые | На помещение | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 29 | Помещения медицинских пунктов (аптеки, мед. пункты и др.) | 50 м2 | 1 |  |  |  |  | Не менее одного огнетушителя на помещение |
| 30 | Клубы, помещения кинопоказа и другие помещения для проведения массовых мероприятий, сцена клуба, эстрада | 25 м2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | Зрительный зал | 200 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | Служебные и клубные помещения (артистические уборные, кладовые бутафории и оформления, костюмерные, комната художника и т. д.) | 25 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | Клубные мастерские | 25 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | Кружковые помещения | На два смежных помещения | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | Фотокомната, кабинеты, читальные залы, библиотеки и т. д. | 100 м2 | 1 |  |  |  |  | Не менее одного огнетушителя на помещение |
| 36 | Киноаппаратная | На помещение | 1 | 1 | 1 |  |  | Не менее одного огнетушителя на каждый кинопроектор |
| 37 | Радиоузел | На помещение | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 38 | Коридоры и проходы | На 10 п/м | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | Столовые: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **–** обеденный зал; | 100 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| **–** кухня | 100 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | Машинное отделение охлаждаемых камер | 25 м2 |  | 1 |  |  |  |  |
| 41 | Кладовые, посудные и т. п. | На два смежные помещения | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | Дом детского творчества: |  |  |  |  |  |  |  |
| **–** помещения творческих кружков; | 100 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| **–** помещения деревоотделочных мастерских; | 50 м2 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| **–** помещения для обработки синтетических материалов; | 25 м2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| **–** помещения авто- и авиамоделирования | 25 м2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 43 | Административные помещения при: |  |  |  |  |  |  |  |
| **–**коридорной системе; | На 15 п/м | 2 |  |  |  |  | Не менее двух огнетушителей на этаж |
| **–** бес коридорной системе | 200 м2 | 2 |  |  |  |  | Не менее двух огнетушителей на этаж |
| 44 | Общежития: |  |  |  |  |  |  |  |
| **–** при коридорной системе; | На 15 п/м | 1 |  |  |  |  | Не менее двух огнетушителей на этаж |
| **–**бес коридорной системе; | 300 м2 | 1 |  |  |  |  |  |
| **–** общие кухни для жильцов | На помещение | 1 |  |  |  |  | Не менее двух огнетушителей на этаж |
| 45 | Хозяйственные склады при наличии горючих материалов | 200 м2 | 1 |  |  |  |  | Снаружи у входа |
| 46 | Овощехранилища | 200 м2 | 1 |  |  |  |  | Снаружи у входа |
| 47 | Открытые стоянки автомобилей | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 48 | Специальные корпуса интернатов, мастерские, хранилища, фильмотеки, кухни, кладовые и спальные корпуса интернатов | 100 м2 | 1 |  |  |  |  | Не менее двух огнетушителей на этаж |
| 49 | Мастерские при учебных заведениях: |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | **–** деревообделочные; | 50 м2 | 1 |  |  | 1 |  | Не менее одного огнетушителя на отдельное помещение |
| **–** металлообрабатывающие | 100 м2 | 1 |  | 1 |  | 1 | Не менее одного огнетушителя на отдельное помещение |
| 51 | Фильмохранилища областных, межрайонных и районных фильмотек | На хранилище | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| 52 | Кухни, кладовые | На помещение | 1 |  |  |  |  |  |

Примечания.

**Для предприятий, организаций и учреждений заготовок:**

В сносках указаны дополнительные требования к отдельным помещениям.

(\*) – не менее 2 огнетушителей;

(\*\*) – при отсутствии внутреннего пожарного крана;

(\*\*\*) – на каждую секцию снаружи против входа, при температуре не ниже 0 ºС.

**Для складов, зданий, цехов и бунтов хлопка-сырца.**

1. Огнетушителей должно быть не менее 2 на отделение и цех.

2. Для обеспечения противопожарного водопровода высокого давления на хлопкозаводах и заготовительных хлопковых пунктах должны быть:

– пожарные колонки из расчета на 10 л/с, расчетного противопожарного расхода воды 2 (одна резервная);

– рукава диаметром 66 и 51 мм – 250 метров на 1 колонку;

– 2 ствола с диаметром спрыска 19 и 13 мм на 1 колонку.

**Для общественных зданий.**

1. Для помещений, не указанных в данной таблице, первичные средства пожаротушения необходимо применять с учетом их пожарной опасности по аналогии с другими помещениями, указанными в таблице.

2. На территории общеобразовательных и детских учреждений, ферм, мастерских, гаражей, складов, иных объектов или участков предприятия, помимо указанных в таблицах первичных средств пожаротушения, на каждые 5000 м2 должен быть оборудован пожарный щит с набором первичных средств в соответствии с пунктом 494 настоящих Правил. Щит с набором первичных средств пожаротушения необходимо иметь на территории временного пребывания людей в местах сезонных и строительных работ, а также при наличии пяти и более передвижных домов-вагонов.

3. Огнетушители и другие средства пожаротушения должны размещаться в помещениях на видных и легкодоступных местах, по возможности вблизи от выхода из помещений.

4. Отдельные цеха, лаборатории, склады и подсобные производственные помещения, имеющие площади меньше предусмотренных нормами, обеспечиваются инвентарем полностью, как предусмотрено для наименьшей площади.

5. Если в одном общем помещении находятся несколько разнородных в отношении пожарной опасности производств, не отделенных друг от друга несгораемыми стенами, то все это помещение обеспечивается пожарным инвентарем по нормам наиболее опасного производства.

6. В зимний период огнетушители, устанавливаемые на территории предприятия, необходимо помещать в отапливаемых помещениях, а на участках, с которых они сняты, вывешивать указатели о местах сосредоточения огнетушителей.