Кыргыз Республикасында

өрт коопсуздугунун эрежелерине
1-тиркеме

**Өрт өчүрүүнүн алгачкы каражаттарын аныктоо
таблицасы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Имараттардын, курулмалардын жана түзүлүштөрдүн аталышы** | **Канча** **аянтка эсептелген** **(м2)** | **Өрт өчүрүүнүн алгачкы каражаттарынын аталышы** | **Эскертүү** |
| **Өрт өчүргүчтөр** | **Кум салынган ящик (сыйымдуулугу 0,5 м3 кем эмес) жана калак күрөгү** | **Суу куюлган челек (0,2 м3 кем эмес) жана чака** | **Кийиз, асбест же таар (өлчө-мү** **2x1,5 м, 2x2 м кем эмес)** |
| **Күкүм-дүү (ОП-4, ОП-5)** | **Көмүр кычкылы (ОУ-2, ОУ-5,** **ОУ-8)** |
| **Өнөр жай, айыл чарба мекемелери жана курулуучу, реконструкциялануучу, кайра профилденүүчү имараттар жана курулмалар үчүн** |
| 1 | Өндүрүштүк имараттардын, курулмалардын жана орнотмолордун категориялары:  |   |   |   |   |   |   | Имарат-тардын, курулмалар-дын жана бөлмөлөрдүн жарылуу-өрт жана өрт коркунучу боюнча категориялары энергетика тармагындагы эрежелер менен аныкталат |
| А жана Б | 400-500 | 2 | 2 | 1 |   | 1 |
| В | 500-600 | 2 | 1 |   |   |   |
| 2 | Мунара жана көпүрө түрүндөгү, консолдук тик тургузулган крандар, экскаваторлор жана башка чоң механизмдер | Бир механизмге | 1 | 1 (\*) |   |   |   | (\*) көмүр кычкылдуу өрт өчүргүчтөрдү күкүмдүү өрт өчүргүчкө алмаштырууга уруксат берилет |
| 3 | Эсептеп чыгуучу борборлор, машиналык эсептегич станциялар, китепканалар, архивдер жана долбоордук-конструктордук бюролор | 100 | 2 | 2 (\*) |   |   |   | (\*) көмүр кычкылдуу өрт өчүргүчтөрдү күкүмдүү өрт өчүргүчкө алмаштырууга уруксат берилет |
| 4 | Күйүүчү суюктуктарды куюучу ыкчам аянтчалар:  |   |   |   |   |   |   |  |
| **–** идишке;  | Аянтчага  | 2 |   | 1 |   | 1 |
| **–** цистернага | 4 |   | 2 |   | 2 |
| 5 | Өзүнчө турган суюлтулган күйүүчү газдары бар идиштер:  | Бир идишке |   |   |   |   |   |  |
| **–** сыйымдуулугу 50 м3 чейин;  |   | 2 |   | 1 |   | 1 |
| **–** сыйымдуулугу 50дөн 100 м3 чейин |   | 4 |   | 2 |   | 2 |
| 6 | Суюлтулган күйүүчү газы бар чийки зат жана товардык парктар | Идиштин ар бир блогуна 1000 м3 чейин |   |   | 1 |   | 1 |   |
| 4 |  | 2 |  | 2 |
| 7 | Суюк күйүүчү затты берүүчү орун (эритүүчү суюктук, лак, краска) майда жана өлчөлүп коюлган катуу күйүүчү зат | Аянтчага |   |   | 1 |   | 1 |   |
| 4 |  | 2 |  | 2 |
| 8 | Темир жол төгүүчү-куюучу эстакадасы: |   |   |   |   |   |   |     |
| **–** бир жактуу | 50 п.м  | 2 |   | 1 |   | 1 |
| **–** эки жактуу | 50 п.м | 4 |   | 2 |   | 2 |
| 9 | Автомобилдик төгүүчү-куюучу | 2 стоянкага | 2 |   | 1 |   | 1 |   |
| 10 | Өрт посту (тактасы жана шкафтар) ишкананын аянтында | 5000 м2 | 2 |   | 4 күрөк | 2 чака | 2 | Эскертүү: тактада болушу керек:лом – 2 даана, багор – 3 даана, балта – 2 даана. |
| 11 | Дизелдүү станциянын имараты | 1 дизелге | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   |
| 12 | Куткаруучу кызматынын жана өрт депосунун имараты | 200 м2 | 2 |   |   |   |   |   |
| 13 | Күйүүчү чатырлар же күйүүчү жылууланган жабуулар | 200 м2 чатыр аянтка | 2 |   | 1 | 1 |   |   |
| 14 | Автомашина токтотуучу ачык жай | 100 м2 | 2 |   | 1 |   | 1 |   |
| 15 | Электромотордуу | 50 м2 | 2 | 2 |   |   |   |   |
| 16 | Желдеткичтердин жана калориферлердин имараты | Бөлмөгө | 1 | 1 |   |   |   |   |
| 17 | Суу топтоочу курулма, насостук станциялар | Бөлмөгө | 1 |   |   |   |   |   |
| 18 | Электрстанциялары жана подстанциялар:  |  |  |  |  |  |  |  |
| **–** башкаруу пульту; | 25 м2 | 1 | 1 |  |  |  |
| **–** машина залы; | Генераторго  | 1 | 1 |  |  |  |
| **–** электри күчтүү ички күйүүсү менен кыймылдаткыч | дизелге | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 19 | Трансформаторлуу станциялар | 100 м2 | 2 | 2 | 1 |   |   |   |
| 20 | Аккумулятор станциясынын (цехинин) бөлмөсү | Бөлмөгө | 1 | 1 |   |   |   |   |
| 21 | Көчмө электростанция | Орнотмого | 1 | 1 |   |   | 1 |   |
| 22 | Механикалуу жана механикалык чогултуучу цехтер (устаканалар) | 600 м2 | 2 | 2 | 1 |   |   |   |
| 23 | Электр-газ-ширетүүчү устаканалар | 200 м2 | 2 | 2 |   |   |   |   |
| 24 | Жыгач иштетүүчү жыгач цехтери | 100 м2 | 2 |   | 1 | 1 |   |   |
| 25 | Сырдоочу жана лак краскалоочу устаканалар | 100 м2 | 2 | 2 | 1 |   | 1 |   |
| 26 | Компрессорлуу орнотмо | 200 м2 | 2 | 2 | 1 |   | 1 |   |
| 27   | Насостук станциялар:  |   |   |   |   |   |   |     |
| **–** ЖЖС сордуруучусу;  | 50 м2 | 2 | 2 | 1 |   | 1 |
| **–** КС сордуруучусу | 100 м2 | 2 | 2 | 1 |   | 1 |
| 28 | Иштетилүүчү отказандар: төмөнкүлөр менен |  |  |   |   |   |   |    |
|  | **–** катуу күйүүчү зат менен;  | 2 мешке | 2 |  |  |  |  |
|   | **–** суюк жана газ-сымал отун менен  | 2 мешке | 2 |   | 1 |   |   |
| 29     | Гараждар: |   |   |   |   |   |   |       |
| **–** автомобиль сактоочу бөлмөлөр;  | 100 м2 | 2 | 1 | 1 |   | 1 |
| **–** автомобиль тейлөөчү бөлмөлөр; | 100 м2 | 2 | 1 | 1 |   | 1 |
| **–** автомобиль сактоочу бастырма; | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **–** автомобиль сактоочу ачык аянт | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Таратуучу май колонкалары | 1 колонкага | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |
| 31 | Электрокарлар туруучу имарат | 100 м2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |
| 32 | Лабораториялар | 1 бөлмөгө | 1 |   |   |   |   |   |
| 33 | Өрт депосу | 100 м2 | 2 |   |   |   |   |   |
| 34 | Контролдук-өткөрүүчү пункт | Пунктка | 2 |   |   |   |   |   |
| 35 | Телефондук станция жана радиотүйүн | 1 бөлмөгө | 1 |   |   |   |   |   |
| 36 | Тамеки чегүүчү жай |   | 1 |   |   |   |   |   |
| 37 | Курулуш орнотмолору | 40 п.м | 2 |   |   | 1 |   |   |
| 38 | Короо аянты | 200 м2 | 2 |   |   | 1 |   | 5000 м2 аянтка бир комплект өрт тактасы |
| **Даярдоо боюнча ишканалар, уюмдар жана мекемелер үчүн** |
|  | Элеваторлор |
| 1 | Элеватордун иш имараты | Кабатка |  1 |   |   |   |   |  |
| 2 | Силостун үстүндө жайгашкан кабат | 100 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| 3 | Силостун астында жайгашкан кабат | 100 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| 4 | Темир жол, суу жана автомобиль транспортторунан кабыл алуучу түзүлүш | Ар бир түзүлүшкө | 1 |   |   |   |   |   |
| 5 | Цех, таштандылар камерасы | 1 цехке | 1 |   |   |   |   |   |
| 6 | Стационардык дан кургаткыч | Кабаттарга | 1 |   |   |   |   |   |
| 7 | Дан кургаткычтын от жагуу бөлмөсү | Ар бир 2 мешке | 1 |   | 1 | 1 |   |   |
|  | Ун комбинаттары жана акшак заводу |
| 8 | Дан тазалоочу цех | 150 м2 | 1(\*) | 1 |   | 1(\*\*) |   |   |
| 9 | Тарттыруу цехи | 100 м2 | 1(\*) | 1 |   | 1(\*\*) |   |   |
| 10 | Кесүү цехи | 150 м2 | 1(\*) | 1 |   | 1(\*\*) |   |   |
| 11 | Кургатуучу-бууга кармоочу цех | 150 м2 | 1(\*) | 1 |   | 1(\*\*) |   |   |
| 12 | Талкалоочу цех же бөлүмчө | 100 м2 | 1(\*) | 1 |   | 1(\*\*) |   |   |
| 13 | Унду өлчөп салуучу цех | 100 м2 | 1(\*) | 1 |   | 1(\*\*) |   |   |
| 14 | Таштанды талкалоочу жана сорттоочу цех | 100 м2 | 1(\*) | 1 |   | 1(\*\*) |   |   |
| 15 | Жумшак идишти оңдоочу жана кагып чыгаруучу цех | 100 м2 | 1(\*) | 1 |   | 1(\*\*) |   |   |
| 16 | Идиштеги даяр продукцияларды көчүрүү транспорттук галереясы | Ар бир 15 п.м | 1 |   |   |   |   |   |
|  | Аралаш тоют заводдор жана уруктарды иштеп чыгуу заводу  |
| 17 | Чачылма аралаш тоюттардын жана тоют кошундусун чыгаруучу цех | 150 м2 | 1 |   |   | 1(\*\*) |   |   |
| 18 | Аралаш тоюттарды күкүмдөө жана майдалоо цехи | 150 м2 | 1 |   |   | 1(\*\*) |   |   |
| 19 | Аралаш тоюттардын таштандысын тазалоо цехи | 100 м2 | 1 |   |   | 1(\*\*) |   |   |
| 20 | Чөптүү унду даярдоочу цех | 100 м2 | 1 |   |   | 1(\*\*) |   |   |
| 21 | Чөп майдалоочу цех | 100 м2 | 1 |   |   | 1(\*\*) |   |   |
| 22 | Үрөн иштетүүчү заводдор жана цехтер | 150 м2 | 1 |   |   | 1(\*\*) |   |   |
| 23 | Аралаш тоют дандын жана данды көчүрүүчү транспорттук галерея | Ар бир 15 п.м | 1 |   |   |   |   |   |
|  | Кампалар: |
| 24 | Идишсиз унду, аралаш тоюттарды жана акшактарды сактоочу кампалар, бөлүмчөлөр, корпустар | 150 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| 25 | Идиштеги акшактын жана ундун кампасы | 100 м2 |   |   |   | 1(\*\*\*) |   |   |
| 26 | Механизацияланган дан кампасы:  |   |   |   |   |   |   |      |
| **–** кампанын секциясы;  | 100 м2 | 1 |   |   | 1(\*\*\*) |   |
| **–** үстүңкү транспортердук галерея; | 15 п.м | 1 |   |   |   |   |
| **–** астыңкы транспортердук галерея | 25 п.м | 1 |   |   |   |   |
| 27 | Механизацияланган буудай кампага караган кургатып-тазалоочу бурана (СОБ) | Ар бирине | 1 |   |   |   |   |   |
| 28 | Имараттарды бириктирүүчү конвейердик галереялар жана эстакадалар | Ар бир 15 п.м | 1 |   |   |   |   |   |
| 29 | Механизацияланбаган дан кампасы | 200 м2 | 2 |   |   | 1(\*\*\*) |   |   |
| 30 | Күнжара кампасы | 200 м2 | 2 |   |   | 1(\*\*\*) |   |   |
| 31 | Аралаш тоют кампасы | 200 м2 | 2 |   |   | 1(\*\*\*) |   |   |
| 32 | Чийки аралаш тоют кампасы | 200 м2 | 2 |   |   | 1(\*\*\*) |   |   |
| 33 | Дан жана ун таштандысынын кампасы | 200 м2 | 2 |   |   |   |   |   |
| 34 | Иштетиле элек жумшак идиштин кампасы | 200 м2 | 2 |   |   | 1(\*\*\*) |   |   |
| 35 | Иштетилген жумшак идиштин кампасы | 200 м2 | 2 |   |   | 1(\*\*\*) |   |   |
| 36 | Материалдык кампалар | 200 м2 | 2 |   |   | 1(\*\*\*) |   |   |
| 37 | Идиштеги күйүүчү жана майлоочу материалдар кампасы: |   |   |   |   |   |   |     |
| **–** ОЖС сактоодо; | 75 м2 | 2 | 2 | 1 |   | 1 |
| **–** КС сактоодо; | 100 м2 | 2 | 2 | 1 |   | 1 |
| 38 | Резервуардык парктар КММ | Ар бир 2 резервуарга | 2 | 2 | 1 |   | 1 |   |
| 39 | Өзүнчө резервуар КММ: |   |   |   |   |   |   |     |
| **–** сыйымдуулугу 100 м3 чейин; | 1 резервуарга  | 1 | 1 | 1 |   |   |
| **–** сыйымдуулугу 100 м3 жогору |  | 2 | 2 | 1 |   |   |
| 40 | Химикаттар кампасы | 50 м2 | 2 | 2 | 1 | 1(\*\*\*) | 1 |   |
| 41 | Тактай кампалары | 300 м2 | 2 |   |   | 1 |   |   |
| 42 | Көмүр кампасы | 500 м2 | 2 |   |   | 1 |   |   |
| 43 | Чөп сактоочу бастырма | 1 бастырмага | 2 |   |   | 1 |   |   |
| 44 | Штабель (скирда) чөп | 1 штабелге | 2 |   |   | 1 |   |   |
| 45 | Чөп престөөчү орнотмо | 1 орноткучка | 2 | 1 |   | 1 |   |   |
| **Чийки пахта кампалары, имараттары, цехтери жана бунттары үчүн** |
| 1 | Көзөмөлдөө посту | Ар бир постко | 1 |   |   | 1 |   |   |
| 2 | Тараза посту | Ар бир постко | 1 |   |   | 1 |   |   |
| 3 | Кургатуучу-тазалоочу цехтер:  |   |   |   |   |   |   |       |
| **–** от жагуучу бөлүм, көмүр менен иштөөчү; | Ар бир 2 мешке | 1 |   |   | 1 |   |
| **–** суюк зат менен от жагуучу бөлүм; | ошол эле | 1 | 1 |   | 1 | 1 |
| **–** кургатуучу бөлүмчө; | 1 барабанга | 1 |   |   | 1 |   |
| **–** тазалоочу бөлүмчө | 1 бөлүмчөгө | 1 |   |   | 1 |   |
| 4 | Перевалки | Ар бирине | 2 |   |   | 1 |   |   |
| 5 | Механикалык цехтер | 600 м2 | 2 |   |   |   |   |   |
| 6 | Электр-газ менен ширетүүчү цехтер | 200 м2 | 2 |   |   |   |   |   |
| 7 | Жыгач иштетүүчү цехтер | 100 м2 | 2 | 2 |   | 1 |   |   |
| 8 | Насостук станция (суу басымдуу) | Бөлмөгө | 1 | 1 |   |   |   |   |
| 9 | Аккумулятордук | 100 м2 | 1 | 1 |   |   |   |   |
| 10 | Көмүр кампасы | 500 м2 | 2 |   |   | 1 |   |   |
| 11 | Тилинген тактай кампасы | 500 м2 | 4 |   |   | 2 |   |   |
| 12 | Трансформатордук подстанциялар (ТП) | 1 ТПга | 1 | 1 |   |   |   |   |
| 13 | Дизелдик электростанциялар | 1 агрегатка | 1 | 1 |   |   |   |   |
| 14 | Электр калкан бөлмөсү | Жайга  | 1 | 1 |   |   |   | Кошумча диэлектр комплекти: килемче, кайчы, өтүк жана мээлей менен кошумча камсыз кылуу керек |
| 15 | Идиш кампалары жана бастырмалар | Бастырмага | 2 | 1 |   | 1 |   |   |
| 16 | Мунайзаттарды идиште сактоо үчүн өзүнчө жайлар | Жайга | 2 | 1 |   |   | 1 |   |
| 17 | Пахтаны-чийки затты сактоочу жабык кампа | 200 м2 | 2 |   |   | 1 |   |   |
| 18 | Пахтаны-чийки затты сактоочу бастырма же аянтча | 300 м2 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |
| 19 | Пахта чөнтөгү | 100 м2 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |
| 20 | Пахта жыйноочу машина | 1 унаага | 1 | 1 |   |   | 1 |   |
| 21 | Пахта ташуучу поезд, пахтаны-чийки затты идишсиз ташуучу автомобиль | 1 вагонго (транспортко) | 1 | 1 |   |   |   |   |
| 22 | Тазалоочу цех | 100 м2 | 1 | 1 |   |   |   |   |
| 23 | Дизелдик, куюучу жана пресстөөчү цехтер | 100 м2 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |
| 24 | Пахтаны-чийки затты сактоо үчүн аянт жана бастырмалар | 100 м2 | 2 | 1 |   | 1 |   |   |
| **Административдик, кызматтык-тиричилик имараттары жана жайлары үчүн** |
| 1 | Кызматтык бөлмөлөр:  |   |   |   | 1\* 1\* |   |   | Бир кабатка экиден кем эмес өрт өчүргүч |
| **–** коридордук система болгондо; | 20 п/м | 1\* |   |   |   |   |  |
| **–** коридорсуз система болгондо | 200 м2 | 1\* |   |   |   |   |  |
| 2 | Массалык, чийме, жарык көчүрүүчү, ротатордук ж.б. архивдер  | 100 м2 | 1 | 1\* |   |   |   | Көмүр кычкылынын ордуна күкүмдүү өрт өчүргүчтү орнотууга уруксат берилет |
| 3 | Радиотүйүндөр | Жайга | 1 | 1 |   |   | 1 |   |
| 4 | Сезондуу жана курулуш иштери болуучу жерлерде адамдардын жашоосу үчүн көчмө үй-вагондор | 1 үй-вагонго | 1 |   |   | 1\* |   | Жайкы мезгилде орнотулат |
| 5 | Нан жабуучу мештер: |   |   |   |   |   |   |     |
| **–** катуу отун менен; | 2 мешке | 1 |   |   |   |   |
| **–** суюк отун менен |   | 1 | 1 |   |   |   |
| 6 | Медпункттар:  |   |   |   |   |   |   |   |
| **–** оорулууларды кабыл алуу үчүн жайлар; | 200 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| **–** дарыларды сактоо үчүн жайлар | 50 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| 7 | Ашканалар жана буфеттер:  |  |   |   |   |   |   |   |
| **–** тамак ичүү үчүн жайлар; | 100 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| **–** тамак даярдоо үчүн жайлар | 100 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| 8 | Цехтердеги тиричилик жайлары жана өзүнчө имараттар  | 100 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| 9 | Клубдар: |   |   |   |   |   |   |   |
| **–** сахна; | 25 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| **–** көрүүчү зал; | 100 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| **–** кызматтык, костюмдар сакталуучу жайлар ж.б.; | 25 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| **–** өтмөктөр, коридорлор, вестибюлдар ж.б. | 50 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| 10 | Оператордук жай | Жайга | 1 | 1 |   |   |   |   |
| 11 | Ийримдер үчүн жайлар | Бөлмөгө  | 1 |   |   |   |   |   |
| 12 | Китепкана, окуу залы | 100 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| 13 | Мейманканалар, жатаканалар: |   |   |   |   |   |   | Бир кабатка экиден кем эмес өрт өчүргүч |
| – коридордук система болгондо; | 15 п/м | 1 |   |   |   |   |  |
| – коридорсуз система болгондо; | 100 п/м | 1 |   |   |   |   |  |
| 14 | Кийим кургатуучу, кийим сактоочу жайлар | Жайга | 1 |   |   |   |   |   |
| **Кампалар жана кампа жайлары үчүн** |
|  | Жабык кампалар  |
| 1 | Күйбөгөн катуу заттардын жана материалдардын кампалары | 500 м2 | 2 |   |   |   |   |   |
| 2 | Суу менен өз ара аракеттенбеген күйүүчү катуу химиялык заттардын кампалары | 150 м2 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | Жайкы мезгилде кампаларда өрткө каршы суу түтүктөрү жок учурда суусу бар челектер орнотулат |
| 3 | Целлюлозанын жана була материалдарынын кампалары | 200 м2 | 1 | 1 |   | 1 |   | Жайкы мезгилде кампаларда өрткө каршы суу түтүктөрү жок учурда суусу бар челектер орнотулат |
| 4 | Пластмассалардын жана синтетикалык каучуктун кампалары | 150 м2 | 2 | 1 |   | 1 | 1 | Жайкы мезгилде кампаларда өрткө каршы суу түтүктөрү жок учурда суусу бар челектер орнотулат |
| 5 | Майдаланган күйүүчү заттардын кампалары:  |   |   |   |   |   |   |   |
| **–** ачык сакталуудагы; | 200 м2  | 2 | 1 |   | 1 |   | Жайкы мезгилде кампаларда өрткө каршы суу түтүктөрү жок учурда суусу бар челектер орнотулат |
| **–** жабык сакталуудагы | 300 м2 | 1 | 1 |   | 1 |   | Жайкы мезгилде кампаларда өрткө каршы суу түтүктөрү жок учурда суусу бар челектер орнотулат |
| 6 | Абада жана сууга тийгенде от алуучу катуу заттардын кампалары | 100 м2 | 1 |   | 1 |   |   |   |
| 7 | Химиялык реактивдердин кампалары | 150 м2 | 1 |   | 1 |   | 1 |   |
| 8 | Катуу кычкылданткычтар жана индикаторлор кампалары | 100 м2 | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |
| 9 | Күйбөөчү суюктуктардын кампалары (кислотадан тышкары)  | 500 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| 10 | Идиштеги күйүүчү суюктуктардын кампалары: |   |   |   |   |   |   |   |
| **–** жалындоо температурасы 45 °C чейин;  | 50 м2  | 1 |   | 1 |   |   |   |
| **–** жалындоо температурасы 45 °C жогору | 100 м2 | 1 |   | 1 |   |   |   |
| 11 | Абада жана сууга тийгенде өзү күйүп кетүүчү суюктуктардын кампалары | 50 м2 | 1 | 1 |   |   |   |   |
| 12 | Жарылуучу заттардын жана порох кампалары | 100 м2 | 2 |   | 1 | 1 | 1 | Кампа имаратынын сыртында |
| 13 | Газ баллондор кампалары: |   |   |   |   |   |   |   |
| **–** күйбөгөн газ менен; | 500 м2  | 1 |   |   |   |   |   |
| **–** күйүүчү газ менен;  | 200 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| **–** толтурулбаган | 300 м2 | 1 | 1 |   |   |   |   |
| 14 | Кислоталар кампалары (идиште) | 200 м2 | 1 |   | 1 |   |   |   |
| 15 | Кальций карбиди кампалары:  |   |   |   |   |   |   |   |
| **–** аралыктагы; | 100 м2  | 1 |   |   |   |   |   |
| **–** негизги | 500 м2 | 6 |   |   |   |   |   |
| 16 | Техникалык мүлк кампалары: |   |   |   |   |   |   |   |
| **–** таңгаксыз; | 400 м2  | 1 |   |   |   |   |   |
| **–** күйүүчү таңгакта сактоодо | 200 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| 17 | Чарба кампалары:  |   |   |   |   |   |   |   |
| **–** оңой күйүүчү материалдар бар болгондо; | 200 м2  | 1 |   |   | 1 |   |   |
| **–** оңой күйүүчү материалдар жок болгондо | 400 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| 18 | Жумшак идиштер кампалары | 200 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| 19 | Таңгакталган айнек кампалары | 400 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| 20 | Идиште ЖКС жана КС сакталган жер алдындагы же жарымы жер алдындагы кампалар | 50 м2 | 1 |   | 1 |   |   |   |
| 21 | Моделдер кампалары | 100 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| 22 | Тери, резина, тери менен резина буюмдарынын кампалары | 200 м2 | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |
| 23 | Кампалар жана сактоочу жайлар:  |   |   |   |   |   |   | Жайкы мезгилде бир имаратка 4төн кем эмес бочка  |
| **–** дан, атайын өсүмдүктөр, ундар; | 200 м2  | 1 |   |   | 1 |   |  |
| **–** азык-түлүк, фураж; | 300 м2 | 1 |   |   | 1 |   |  |
| **–** чарбалык, күйүүчү материалдар болгондо; | 200 м2 | 1 |   | 1 | 1 |   |  |
| **–** күйүүчү газ баллондор; | 300 м2 | 2 |   |   |   |   |  |
| **–** булалуу күйүүчү материалдар; | 100 м2 | 1 | 1 |   | 1 |   |  |
| **–** уу химикаттары; | 100 м2 | 1 | 1 |   |   |   |  |
| **–** аммиак селитрасы, аммиак суусу жана суюк аммиак; | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| **–** кургак минералдык жер семирткичтер; | 500 м2  | 1 | 1 | 1 | 1 |   |  |
| **–** кальций карбиди | 100 м2 |   | 2 | 1 |   |   |  |
| 24 | Даяр текстилдик, трикотаж жана галантерея өнөр жай продукциясынын кампалары | 200 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| 25 | Материалдык кампалар жана техникалык жабдуулар кампалары | 200 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| 26 | Ширеңке кампалары | 100 м2 | 1 |   | 1 | 1 |   |   |
| 27 | Жашылча сактоочу кампалар | 200 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| 28 | Турак үйлөрдө жайгашкан картошка-жашылча кампалары | Ар бир сактоочу жайга | 1 |   |   |   |   |   |
| 29 | Туз, колчедан жана ушул сыяктуу минералдык заттардын кампалары | 500 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
|  | Ачык кампалар |
| 30 | Кендирлер, дүмүрлөр, зыгыр, кагаздар ж.б. кампалары | 100 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| 31 | Отун кампалары | 250 м2 | 1 |   |   | 1 |   |   |
| 32 | Мунайзаттар куюлуучу идиштерди (челектерди) сактоо үчүн ачык аянтчалар | 300 м2 | 1 |   | 1 |   |   |   |
| 33 | Мунайзаттарды идиште (челекте) сактоо үчүн ачык аянтчалар | 200 м2 | 2 |   | 2 |   |   |   |
| 34 | Штабелдердеги пахта кампалары | Ар бир штабелге | 2 |   | 1 | 1 |   |   |
| 35 | Тилинген жыгач материалдар кампалары | 300 м2 | 2 |   |   | 1 |   |   |
| 36 | Жыгач идиштердин кампалары | 100 м2 | 2 |   |   | 1 |   |   |
| 37 | Тегерек жыгач кампалары | 500 м2 | 2 |   |   | 1 |   |   |
| 38 | Чым көң жана жыгач көмүрүнүн кампалары | 500 м2 | 2 |   |   | 1 |   |   |
| 39 | Таш көмүр кампалары | 500 м2 | 2 |   |   | 1 |   |   |
| 40 | ЖКС жана КС кампалары | 200 м2 | 2 |   | 2 |   | 1 |   |
| 41 | Резервуарда ЖКС жана КС кампалары | Ар бир резервуарга | 2 |   | 1 |   |   |   |
| 42 | Кампалар, чөп, саман пункттары | Ар бирине | 2 |   |   | 1 |   |   |
| 43 | Майда жыгач материалдарынын кампалары | 200 м2 | 2 |   |   | 1 |   |   |
| 44 | Металл буюмдардын кампалары | 600 м2 | 2 |   |   |   |   |   |
| 45 | Күйүүчү суюктуктар бар сырьёлук жана товардык парктар | 2 резервуарга | 2 |   | 1 |   | 1 |   |
| 46 | Суюлтулган газдар сырьёлук жана товардык парктар | Ар блокко 100 м3 чейин |  |  |  |  |  |  |
| **Коомдук имараттар үчүн** |
|  | Соода ишканалары  |
| 1 | Универмагдар, өнөр жай товарлары дүкөндөрү | 100 м2 | 2 |   | 1 |   |   |   |
| 2 | Ири универмагдар (500 м2) | 150 м2 | 4 |   | 2 |   |   |   |
| 3 | Целлулоид буюмдарын сатуу боюнча өз алдынча дүкөндөр же аларга караштуу бөлүмдөр | 50 м2 | 1 |   | 1 |   |   | Бир жайга бирден кем эмес өрт өчүргүч |
| 4 | Тамак-ашты тез даярдоочу объекттер (гриль, фаст-фуд ж.б.)  | 50 м2 же бир соода орунга | 2 |   |   |   | 1 | Бир жайга экиден кем эмес өрт өчүргүч |
| 5 | Тамак-ашты ачык отко даярдоо (мангал, тандыр, улуттук мештер) |   | 2 |   |   | 1 | 1 | Экиден кем эмес өрт өчүргүч |
| 6 | Шарап жана тиричилик химия дүкөнү | 50 м2 | 2 |   | 1 |   |   | Бир кабатка экиден кем эмес өрт өчүргүч |
| 7 | Айыл чарба рыноктору жана базарлар | 15 соода орунга | 2 |   | 1 |   |   |   |
| 8 | Жабык базарлар (павильондор) | 100 м2 | 2 |   | 1 |   |   |   |
| 9 | Палаткалар жана базардан сырткары дүкөнчөлөр | Бир палаткага | 1 |   |   |   |   |   |
| 10 | Лифттердин машина бөлүмдөрү | Ар бир жайга | 1 | 1 |   |   |   |   |
| 11 | Менчик турак үйлөр, бакчадагы үйлөр жана айыл жергесиндеги башка курулуштар | Ар бир имаратка | 1 |   |   |   |   | Мындан тышкары, суу бар челек жана чакалар |
|  | Маданий мекемелер |
| 12 | Музейлер, сүрөт жана көркөм галереялар, фондду сактоочу жайлар, көргөзмө, экспозициялык жана окуу залдары, китепканалар ж.б. | 50 м2 |  | 1 |  |  |  | Ар бир жайга бирден кем эмес өрт өчүргүч |
| 13 | Театрлар, клубдар, маданият үйлөрү (сарайлар) сахнасы менен, цирктер: |  |  |  |  |  |  |  |
| **–** сахна, манеж; | 25 м2 | 1 |   |   |   |   | Эки өрт өчүргүчтөн кем эмес |
| **–** жумушчу галереялар; | 10 п/м | 1 |   |   |   |   | Эки өрт өчүргүчтөн кем эмес |
| **–** сахнанын трюму жана цирктин манежи; | 50 м2 | 1 |   |   |   |   | Эки өрт өчүргүчтөн кем эмес |
| **–** коридорлор жана сахнага, манежге жакын өтмөктөр; | 50 м2 | 1 |   |   |   |   | Эки өрт өчүргүчтөн кем эмес |
| **–** кызматтык бөлмөлөр (бутафордук, костюмдук, тигүү, кассалар, желдетүүчү ж.б.); | 25 м2 | 1 |   |   |   |   | Өзүнчө бөлмөгө бир өрт өчүргүчтөн кем эмес  |
| **–** вестибюль, фойе, буфет; |  100 м2 | 1 |   |   |   |   | Өзүнчө бөлмөгө бир өрт өчүргүчтөн кем эмес  |
| **–** устаканалар (декоративдүү, живопистүү, жыгач кооздоочу); | 50 м2 | 1 |   |   |   |   | Өзүнчө бөлмөгө бир өрт өчүргүчтөн кем эмес |
| **–** цирк ишканаларындагы жаныбарлар үчүн жайлар; | 50 м2 | 1 |   |   |   | 1 | Өзүнчө бөлмөгө бир өрт өчүргүчтөн кем эмес. Атканаларда жылкыларды чыгаруу үчүн тизгиндер жана жабуулар жетиштүү болушу керек |
| **–** жаныбарларды жана көчмө цирктерди ташуучу автомобилдер, фургондор, темир жол вагондору ж.б.; | Көчмө каражатарынын ар бир түрүнө | 1 |   |   |   | 1 | Өзүнчө бөлмөгө бир өрт өчүргүчтөн кем эмес. Атканаларда жылкыларды чыгаруу үчүн тизгиндер жана жабуулар жетиштүү болушу керек |
| **–** жарык берүүчү галереялар, электр цехтери, жөнгө салгычтар | 25м2 | 1 |   |   |   |   | Өзүнчө бөлмөгө бир өрт өчүргүчтөн кем эмес |
| **–** киноаппараттар бөлмөсү, проекция бөлмөсү |  | 1 |   | 1 |   |   | Өзүнчө бөлмөгө бир өрт өчүргүчтөн кем эмес |
| 14 | Маданият эстеликтери: |   |   |   |   |   |   |  |
| **–** күйбөөчү имараттар; | 100 м2 | 1 |   | 1 |   |   |  |
| **–** жыгачтан оймо-чиймелер | 50 м2 | 1 |   |   | 1 |   | Суусу бар челек жай мезгилинде суу түтүктөрү жок жерлерде орнотулат |
| 15 | Декорация жана күйүүчү чарба материалдарынын кампасы | 50 м2 | 1 |   |   | 1 |   | Суусу бар челек жай мезгилинде суу түтүктөрү жок жерлерде орнотулат |
| 16 | Кир жуучу жайлар | 100 м2 | 1 |   |   |   |   | Өзүнчө бөлмөгө бир өрт өчүргүчтөн кем эмес |
| 17 | Типографиялар | 100 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| 18 | Кондиционерлер, калорифер жана желдеткичтер бөлмөсү | Бөлмөгө | 1 | 1 |   |   |   |   |
| 19 | Реставрациялык устакана | Эки машинага | 1 |   | 1 |   | 1 |   |
| 20 | Күйүүчү суюктуктарды сактоочу жай | Бөлмөгө | 1 |   | 1 |   | 1 |   |
| 21 | Фильмдерди сактоочу жай | 200 м2 | 1 |   |   |   | 1 | Өзүнчө бөлмөгө бир өрт өчүргүчтөн кем эмес |
| 22 | Жарнамаларды сактоо үчүн кампа | Бөлмөгө | 2 |   |   |   |   |   |
| 23 | Социалдык стационардык мекемелер, калыбына келтирүүчү борборлор, социалдык жардам борборлору, балдар үйлөрү, улгайган жарандар, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жана балдар болуучу бөлмөлөр, уктоочу корпустар | 100 м2 | 2 |   |   | 1 |   | Кабатка эки өрт өчүргүчтөн кем эмес |
| 24 | Ашкана, мончо жана кир жуучу жай, кампалар жана башка чарба курулуштары | Бөлмөгө | 1 |   | 1 | 1 |   |   |
| 25 | Мал чарба курулуштары | 100 м2 | 1 |   | 1 | 1 |   |   |
| 26 | Дарылоо жана балдарга билим берүү мекемелери  |  |  |   |   |   |   |  |
| 27 | Жалпы билим берүү мектептери, мектеп-интернаттар, ден соолукту чыңдоочу балдар мекемелери, ясли жана балдар үйлөрү, эне жана бала үйлөрү, ооруканалардын, санаторийлердин, эс алуу үйлөрүнүн уктоочу корпустары | 100 м2 | 2 |  |  |  |  | Кабатка эки өрт өчүргүчтөн кем эмес |
| 28 | Ашканалар, кампалар | Бөлмөгө | 1 |   | 1 |   |   |   |
| 29 | Медициналык пункттардын жайлары (дарыкана, мед. пункттар ж.б.) | 50 м2 | 1 |   |   |   |   | Бөлмөгө бир өрт өчүргүчтөн кем эмес |
| 30 | Клубдар, кино көрсөтүү жайлары жана башка массалык иш-чараларды өткөрүү үчүн жайлар, клубдун сахнасы, эстрада | 25 м2 | 1 | 1 |   |   |   |   |
| 31 | Көрүү залы | 200 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| 32 | Кызматтык жана клуб бөлмөлөрү (артисттердин даараткалары, бутафорияларды жана жасалгаларды сактоо жайлары, костюмердик бөлмө, сүрөтчүнүн бөлмөсү ж.б.) | 25 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| 33 | Клубдун устаканасы | 25 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| 34 | Ийримдер өткөрүлүүчү бөлмөлөр | 2 чектеш бөлмөгө | 1 |   |   |   |   |   |
| 35 | Сүрөт бөлмөсү, кабинеттер, окуу залы, китепканалар ж.б. | 100 м2 | 1 |   |   |   |   | Бөлмөгө бир өрт өчүргүчтөн кем эмес |
| 36 | Киноаппараттар бөлмөсү | Бөлмөгө | 1 | 1 | 1 |   |   | Ар бир кинопроекторго бир өрт өчүргүчтөн кем эмес |
| 37 | Радио түйүнү | Бөлмөгө | 1 | 1 |   |   |   |   |
| 38 | Коридорлор жана өтмөктөр | 10 п/м | 1 |   |   |   |   |   |
| 39 | Ашкана: |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **–** түштөнүү залы; | 100 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| **–** ашкана | 100 м2 | 1 |   |   |   |   |   |
| 40 | Муздатуучу камералары бар машина бөлүмү | 25 м2 |   | 1 |   |   |   |   |
| 41 | Кампалар, идиш-аяк сактоочу жай ж.б. | 2 чектеш бөлмөгө | 1 |   |   |   |   |   |
| 42 | Балдардын чыгармачылык үйү: |   |   |   |   |   |   |   |
| **–** чыгармачылык ийримдер бөлмөсү; | 100 м2  | 1 |   |   |   |   |   |
| **–** жыгач кооздоочу устакана бөлмөсү; | 50 м2 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |
| – синтетикалык материалдарды кайра иштетүүчү бөлмө; | 25 м2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| **–** авто жана авиамоделдөө бөлмөсү | 25 м2 | 1 |   | 1 |  |  |  |
| 43 | Административдик бөлмөлөр:  |   |   |   |   |  |   |   |
| **–** коридор системасы болгондо; | 15 п/м | 2 |   |   |   |   | Кабатка эки өрт өчүргүчтөн кем эмес |
| **–** коридор системасы болбогондо; | 200 м2 | 2 |   |   |   |   | Кабатка эки өрт өчүргүчтөн кем эмес |
| 44 | Жатаканалар:  |   |   |   |   |   |   |   |
| **–** коридор системасы болгондо; | 15 п/м | 1 |   |   |   |   | Кабатка эки өрт өчүргүчтөн кем эмес |
| **–** коридор системасы болбогондо; | 300 м2 | 1 |   |   |   |   |  |
| **–** жашоочулар үчүн жалпы ашкана | Бөлмөгө | 1 |   |   |   |   | Кабатка эки өрт өчүргүчтөн кем эмес |
| 45 | Күйүүчү материалдар болгондо чарба кампасы | 200 м2 | 1 |   |   |   |   | Кире бериштин сыртына |
| 46 | Жашылча сактоочу жай | 200 м2 | 1 |   |   |   |   | Кире бериштин сыртына |
| 47 | Автомашиналардын ачык токтоочу жайы | 100 м2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |
| 48 | Интернаттардын атайын корпустары, устаканалар, сактоочу жайлар, фильмотекалар, ашканалар, кампалар жана уктоочу корпустар | 100 м2 | 1 |   |   |   |   | Кабатка эки өрт өчүргүчтөн кем эмес |
| 49 | Окуу жайлардын алдындагы устаканалар: |   |   |   |   |   |   |   |
| 50 | **–** жыгач устачылык; | 50 м2 | 1 |   |   | 1 |   | Өзүнчө бөлмөгө бир өрт өчүргүчтөн кем эмес |
| **–** металл иштетүүчү | 100 м2 | 1 |   | 1 |   | 1 | Өзүнчө бөлмөгө бир өрт өчүргүчтөн кем эмес |
| 51 | Облустук, райондор аралык жана райондук фильмотекалардын фильм сактоочу жайлары | Сактоочу жайга | 2 |   | 1 |   | 1 |   |
| 52 | Ашканалар, кампалар | Бөлмөгө | 1 |   |   |   |   |   |

Эскертүү.

**Даярдоо боюнча ишканалар, уюмдар жана мекемелер үчүн:**

Шилтемеде айрым жайларга, бөлмөлөргө кошумча талаптар көрсөтүлгөн.

(\*) – 2ден кем эмес өрт өчүргүч;

(\*\*) – ички өрт өчүрүүчү кран жокто;

(\*\*\*) – 0 °C төмөн эмес температурада кире бериште, ар бир секциянын сыртына.

**Пахта кампалары, имараттары, цехтери жана бунттары үчүн:**

1. Бөлүмгө жана цехке 2ден кем эмес өрт өчүргүч болушу керек.

2. Пахта заводдорунда жана пахта даярдоочу пункттарда өрткө каршы жогорку басымдагы суу түтүктөрү менен камсыз кылуу үчүн төмөнкүлөр керектелет:

– 10 л/с эсебинде өрткө каршы колонкалар, өрткө каршы суунун эсептик чыгымы 2 (бири резервдик);

– 1 колонкага диаметри 66 жана 51 мм болгон суу жеңдери – 250 метр;

– 1 колонкага диаметринин чачкычы 19 жана 13 мм болгон 2 мамыча.

**Коомдук имараттар үчүн:**

1. Бул таблицада көрсөтүлбөгөн бөлмөлөр үчүн баштапкы өрт өчүрүү каражаттарын таблицада көрсөтүлгөн башка жайларга окшош эле, алардын өрт кооптуулугун эске алуу менен колдонуу керек.
2. Жалпы билим берүү жана балдар мекемелеринин, фермалардын, устаканалардын, гараждардын, кампалардын, башка объекттердин аянттарында же ишканалардын участокторунда таблицада көрсөтүлгөн баштапкы өрт өчүрүү каражаттары менен катар эле ар бир 5000 м2ге ушул Эрежелердин 494-пунктуна ылайык баштапкы өрт өчүрүү каражаттарынын топтому бар өрт калканы жабдылууга тийиш. Баштапкы өрт өчүрүү каражаттарынын топтому бар калкан сезондуу жана курулуш иштери жүрүп жаткан жерлерде адамдар убактылуу болгон аянттарда, ошондой эле беш же андан көп көчмө вагон-үй бар жерлерде болушу керек.
3. Өрт өчүргүчтөр жана өрт өчүрүүнүн башка каражаттары мүмкүн болушунча имарат жайлардан чыга беришинде, көрүнөө жана оңой жетүүчү жерлерде жайгаштырылууга тийиш.
4. Ченемде каралгандан аянты азыраак өзүнчө цехтер, лабораториялар, кампалар жана көмөкчү өндүрүштүк жайлар эң аз аянт үчүн каралгандай шаймандар менен камсыз кылынат.
5. Эгерде бир жалпы бөлмөдө өрт коркунучуна карата бири-биринен күйбөс дубалдар менен бөлүнбөгөн бир нече окшош эмес өндүрүштөр болсо, анда бул имарат кыйла кооптуу өндүрүштүн ченемдери боюнча өрт шаймандары менен камсыз кылынат.
6. Кыш мезгилинде ишкананын аймагына орнотулуучу өрт өчүргүчтөр жылытылган жайларга жайгаштырылышы керек, ал эми алар алып салынган жерлерге өрт өчүргүчтөр жайгашкандыгы жөнүндө белгилерди илип коюу зарыл.